Ipv4 -> 32 bit -> 232= 4,294,967,296 

NAT = 1 – 60000

Ipv6 -> 128 bit -> (232)4=

Ipv4 = 32bit

10100011 . 10001101 . 11100101 . 11000011 = 32bits octet, 28=256 = 0 -255 = 192.168.1.11

0 0 0 0





255 255 255 255